使用说明书

产品编号：1221

直流电机调速器（双向脉冲占空比调节，最大电流1A）

使用PWM调制：通过改变脉冲占空比进行调整速度.。

调节范围，可以从0-100%无极调整。

工作温度范围：-40~+85度


输入电压范围：6-24V

输出最大电流：1A

输入电压方向可以换向，其调速比例仍然不变。

使用简单，2线进，2线出

基本尺寸：54mm x 38mm(可以截短到43MM)



更多信息：

<http://www.zqsplc.net/Products/1221>